ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что   Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер» 
           (полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду)

213493,   Республика    Беларусь,    Могилевская   область,    Кричевский район
Краснобудский   с/с,   2,   АБК   в   районе   месторождения   «Каменка» ,     +375 2241 20925 prim@kcsh.by, www.kcsh.by +375 2241 20925 prim@kcsh.by, www.kcsh.by                                                                                                                .                                  

(почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)
подало заявление в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды                                                                                                   .                                  

                                                      (название органа выдачи комплексного природоохранного разрешения)

на получение комплексного природоохранного разрешения для ОАО "Кричевцементношифер", находящегося: 213493,   Республика    Беларусь,    Могилевская   область,    Кричевский район  Краснобудский   с/с,   2,   АБК   в   районе   месторождения   «Каменка»                                                                         .
                                       (место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

Общая земельная площадь составляет 59,2906 га. На предприятии работает 1250 человек. 
ОАО "Кричевцементношифер" – предприятие по производству портландцемента. Ввод в эксплуатацию – 28.04.2014г.

Сырьем для  производства цемента  служат мел, глина, шлак пиритный, кек глиноземистый, песок, гипсовый камень, фосфогипс, гранулированный шлак, супеси, руда железная.

Мел, глиноземистая, железистая и кремнеземистая измельчаются в сырьевую муку, далее пройдя через ряд процессов в технологическом оборудовании, направляются на обжиг во вращающуюся печь.   Там образуется клинкер, в дальнейшем поступающий совместно с добавками на помол в цементные мельницы. Образующийся после этого цемент тарируется и отправляется потребителю. Производственная мощность: 1,8 млн. тонн/год (проектная), 1,5 млн. тонн/год (фактическая). Воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации объекта заключается в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, захоронении (хранении) отходов производства, потреблении водных ресурсов и отведении сточных вод.
По результатам последней инвентаризации на предприятии имеется 215 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Из них:

· 141 организованный источник выбросов (из них оснащенных ГОУ - 94);

· 31 источник выбросов, которые находятся на консервации, либо не эксплуатируются (из них оснащенных ГОУ – 16);
· 1 источник (вращающаяся печь обжига клинкера, выбросы от которой дают основной вклад в суммарный выброс) – оснащен автоматизированной системой непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (АСК);

·  43 неорганизованных источника выбросов;

· 46 загрязняющих веществ, суммарный выброс которых составил 3314,014902 т/год.

В соответствии с приложением «Категории объектов воздействия» к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2009 № 664 данная производственная площадка относится к I (пункт 4) категории воздействия на атмосферный воздух. 

Водоснабжение ОАО "Кричевцементношифер" осуществляется из артезианских скважин (для хозяйственно-бытовых целей). Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений ОАО "Кричевцементношифер", в том числе самоизливающихся буровых скважин. Для хозяйственно – питьевых нужд ведется добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений. Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд является подземный водозабор, включающий 3 скважины (2 - попеременно рабочие, 1- резервная). Для нужд промышленности также осуществляется добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин, а также  поверхностных вод с применением водозаборных сооружений (карьерная вода). Оборотные системы водоснабжения на предприятии применяется для охлаждения технологического оборудования: в цехе помола сырья, в цехе обжига клинкера, в цехе помола цемента 
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся в систему канализации ОАО "Кричевцементношифер", проходя очистные сооружения. Сброс осуществляется в р. Коренец.
На предприятии образуется 65 наименований отходов, 9 из которых подлежат захоронению на полигоне ТКО.  
          (краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения ОАО "Кричевцементношифер" планирует  осуществлять
(наименование природопользователя)                                          

деятельность на основании данного разрешения до 2031 года. 

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду на предприятии осуществляется системный подход для обеспечения соответствия деятельности требованиям природоохранного законодательства, ведется планомерная работа по замене изношенного оборудования, рациональному использованию природных ресурсов. Осуществляются производственные наблюдения в области охраны окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем строгого соблюдения ведения технологических процессов, внедрения новых производственных систем, ведение учета выбросов загрязняющих веществ, проведение инструментальных замеров.

Мероприятия по охране и рациональному использованию воды: 

Устранение протечек воды, использование системы оборотного водоснабжения, замена при необходимости и своевременная поверка приборов учета воды, ведение учета водопотребления и водоотведения, проведение аналитического контроля.

Мероприятия по обращению с отходами:

Соблюдение раздельного сбора отходов, сбор и хранение отходов только в санкционированных местах, своевременный вывоз отходов на использование, обезвреживание и захоронение, эксплуатация объектов по использованию собственных отходов.   
Озеленение и поддержания порядка на территории предприятия. Регулярный ремонт дорог и покрытия.

(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства, организация производственного контроля в области охраны окружающей среды)

Предложения    и    замечания      по      заявлению      на      получение ОАО "Кричевцементношифер" комплексного природоохранного разрешения предоставляются в электронной форме в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: ok_proos@mogilev.by, 212026, г. Могилев, ул. Орловского, 24б, тел./факс 8(0222) 64 79 01.
Сроки проведения общественных обсуждений заявления:

24.07.2026 г. по 02.08.2026 г.

(начало – окончание)

